--- a/drivers/net/wireless/ath/ath5k/pci.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath5k/pci.c
@@ -48,6 +48,8 @@ static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(ath5k_pci
 	{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x001b) }, /* 5413 Eagle */
 	{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x001c) }, /* PCI-E cards */
 	{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x001d) }, /* 2417 Nala */
+	{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0xff16) }, /* 2413,2414 sx76x on lantiq_danube */
+	{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0xff1a) }, /* 2417 arv45xx on lantiq_danube */
 	{ PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0xff1b) }, /* AR5BXB63 */
 	{ 0 }
 };
