/dts-v1/;

/include/ "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "ALL5003", "ralink,rt5350-soc";
	model = "Allnet ALL5003";

	palmbus@10000000 {
		gpio0: gpio@600 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";
			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l25635e";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "mx25l25635e";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x1fb0000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x3f>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};

	i2c-gpio {
		compatible = "i2c-gpio";

		gpios = <&gpio0 1 0 &gpio0 2 0>;
		i2c-gpio,delay-us = <10>;

		pcf0: iexp@38 {
			#gpio-cells = <2>;
			compatible = "inxp,pcf8574a";
			reg = <0x38>;
			gpio-controller;
		};

		hwmon@4b {
			compatible = "national,lm92";
			reg = <0x4b>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		ld1 {
			label = "allnet:green:ld1";
			gpios = <&pcf0 0 1>;
		};
		ld2 {
			label = "allnet:green:ld2";
			gpios = <&pcf0 1 1>;
		};
	};
};
