From d5aa0d4117a439803a3d074d2745372036d2a1eb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniel Schwierzeck <daniel.schwierzeck@gmail.com>
Date: Sun, 13 Oct 2013 15:35:34 +0200
Subject: sf: add support for EN25QH256

Signed-off-by: Daniel Schwierzeck <daniel.schwierzeck@gmail.com>

--- a/drivers/mtd/spi/sf_probe.c
+++ b/drivers/mtd/spi/sf_probe.c
@@ -53,6 +53,7 @@ static const struct spi_flash_params spi
 	{"EN25Q64",	   0x1c3017, 0x0,	64 * 1024,   128,	       SECT_4K},
 	{"EN25Q128B",	   0x1c3018, 0x0,       64 * 1024,   256,	             0},
 	{"EN25S64",	   0x1c3817, 0x0,	64 * 1024,   128,		     0},
+	{"EN25QH256",	   0x1c7019, 0x0,	64 * 1024,   512,		     0},
 #endif
 #ifdef CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE	/* GIGADEVICE */
 	{"GD25Q64B",	   0xc84017, 0x0,	64 * 1024,   128,	       SECT_4K},
