--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1051,6 +1051,57 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ehci0			= 1,
 };
 
+static struct board_info __initdata board_FAST2604 = {
+	.name						= "F@ST2604",
+	.expected_cpu_id			= 0x6348,
+
+	.has_uart0					= 1,
+	.has_pci					= 1,
+	.has_ohci0					= 1,
+
+	.has_enet1					= 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy			= 1,
+		.phy_id				= 0,
+		.force_speed_100		= 1,
+		.force_duplex_full		= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name				= "F@ST2604:green:power",
+			.gpio				= 0,
+			.active_low			= 1,
+			.default_trigger	= "default-on",
+		},
+		{
+			.name				= "F@ST2604:red:power",
+			.gpio				= 1,
+			.active_low			= 1,
+		},
+		{
+			.name				= "F@ST2604:red:inet",
+			.gpio				= 4,
+			.active_low			= 1,
+		},
+		{
+			.name				= "F@ST2604:green:wps",
+			.gpio				= 5,
+			.active_low			= 1,
+		},
+	},
+	.buttons = {
+		{
+			.desc				= "reset",
+			.gpio				= 33,
+			.active_low			= 1,
+			.type				= EV_KEY,
+			.code				= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval	= BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_rta1025w_16 = {
 	.name				= "RTA1025W_16",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -2921,6 +2972,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96348gw_10,
 	&board_96348gw_11,
 	&board_FAST2404,
+	&board_FAST2604,
 	&board_DV201AMR,
 	&board_96348gw_a,
 	&board_rta1025w_16,
