--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -716,6 +716,15 @@ config ATH79_MACH_TL_WR841N_V8
 	select ATH79_DEV_USB
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_TL_WR841N_V9
+       bool "TP-LINK TL-WR841N/ND v9 support"
+       select SOC_QCA953X
+       select ATH79_DEV_ETH
+       select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+       select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+       select ATH79_DEV_M25P80
+       select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_TL_WR941ND
 	bool "TP-LINK TL-WR941ND support"
 	select SOC_AR913X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -100,6 +100,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR741ND)	+= m
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR741ND_V4)	+= mach-tl-wr741nd-v4.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR841N_V1)	+= mach-tl-wr841n.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR841N_V8)	+= mach-tl-wr841n-v8.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR841N_V9)	+= mach-tl-wr841n-v9.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR941ND)	+= mach-tl-wr941nd.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR1041N_V2)	+= mach-tl-wr1041n-v2.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR1043ND)	+= mach-tl-wr1043nd.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -124,6 +124,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_TL_WR841N_V1,	/* TP-LINK TL-WR841N v1 */
 	ATH79_MACH_TL_WR841N_V7,	/* TP-LINK TL-WR841N/ND v7 */
 	ATH79_MACH_TL_WR841N_V8,	/* TP-LINK TL-WR841N/ND v8 */
+	ATH79_MACH_TL_WR841N_V9,	/* TP-LINK TL-WR841N/ND v9 */
 	ATH79_MACH_TL_WR842N_V2,	/* TP-LINK TL-WR842N/ND v2 */
 	ATH79_MACH_TL_WR941ND,		/* TP-LINK TL-WR941ND */
 	ATH79_MACH_UBNT_AIRROUTER,	/* Ubiquiti AirRouter */
