/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "ASL26555", "ralink,rt3050-soc";
	model = "Alpha ASL26555";

	palmbus@10000000 {
		gpio0: gpio@600 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";
			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "s25sl064p";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "s25sl064p";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};
				ubootenv: partition@30000 {
					label = "uboot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};
				partition@40000 {
					label = "rgdb";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};
				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x790000>;
				};
				partition@7e0000 {
					label = "cert";
					reg = <0x7e0000 0x10000>;
					read-only;
				};
				partition@7f0000 {
					label = "langpack";
					reg = <0x7f0000 0x10000>;
					read-only;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&ubootenv 0x4004>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x1e>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&ubootenv 0x4000>;
	};

	otg@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 0>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		eth {
			label = "asl26555:green:eth";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};
		wan-red {
			label = "asl26555:red:wan";
			gpios = <&gpio0 1 0>;
		};
		wan-green {
			label = "asl26555:green:wan";
			gpios = <&gpio0 2 0>;
		};
		wlan {
			label = "asl26555:green:wlan";
			gpios = <&gpio0 7 0>;
		};
		power-green {
			label = "asl26555:green:power";
			gpios = <&gpio0 8 0>;
		};
		power-red {
			label = "asl26555:red:power";
			gpios = <&gpio0 9 0>;
		};
		3g-green {
			label = "asl26555:green:3g";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
		3g-red {
			label = "asl26555:red:3g";
			gpios = <&gpio0 17 1>;
		};
	};
};
