--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -43,6 +43,12 @@
 #define NB4_SPI_GPIO_CLK	6
 #define NB4_74HC64_GPIO(X)	(NB4_74X164_GPIO_BASE + (X))
 
+#define CT6373_PID_OFFSET		0xff80
+#define CT6373_74X164_GPIO_BASE	64
+#define CT6373_SPI_GPIO_MOSI	7
+#define CT6373_SPI_GPIO_CLK		6
+#define CT6373_74HC64_GPIO(X)	(CT6373_74X164_GPIO_BASE + (X))
+
 /*
  * known 3368 boards
  */
@@ -2035,6 +2041,124 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.num_spis = ARRAY_SIZE(nb4_spi_devices),
 };
 
+
+struct spi_gpio_platform_data ct6373_spi_gpio_data = {
+	.sck		= CT6373_SPI_GPIO_CLK,
+	.mosi		= CT6373_SPI_GPIO_MOSI,
+	.miso		= SPI_GPIO_NO_MISO,
+	.num_chipselect	= 1,
+};
+
+static struct platform_device ct6373_spi_gpio = {
+	.name = "spi_gpio",
+	.id   = 1,
+	.dev = {
+		.platform_data = &ct6373_spi_gpio_data,
+	},
+};
+
+static struct platform_device * __initdata ct6373_devices[] = {
+	&ct6373_spi_gpio,
+};
+
+#if 0 /* FIXME: 3.14 dropped non-DT support */
+const struct gen_74x164_chip_platform_data ct6373_74x164_platform_data = {
+	.base = CT6373_74X164_GPIO_BASE
+};
+#endif
+
+static struct spi_board_info ct6373_spi_devices[] = {
+#if 0 /* FIXME: 3.14 dropped non-DT support */
+	{
+		.modalias = "74x164",
+		.max_speed_hz = 781000,
+		.bus_num = 1,
+		.controller_data = (void *) SPI_GPIO_NO_CHIPSELECT,
+		.mode = SPI_MODE_0,
+		.platform_data = &ct6373_74x164_platform_data
+	}
+#endif
+};
+
+static struct board_info __initdata board_ct6373_1 = {
+	.name				= "CT6373-1",
+	.expected_cpu_id	= 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+	.use_fallback_sprom		= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+
+	.has_enet1			= 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:power",
+			.gpio		= 0,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:usb",
+			.gpio		= 3,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:wlan",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:adsl",
+			.gpio		= CT6373_74HC64_GPIO(0),
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:line",
+			.gpio		= CT6373_74HC64_GPIO(1),
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:fxs1",
+			.gpio		= CT6373_74HC64_GPIO(2),
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "CT6373-1:green:fxs2",
+			.gpio		= CT6373_74HC64_GPIO(3),
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 35,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 				= SPROM_BCM4318,
+		.pci_bus			= 0,
+		.pci_dev			= 1,
+	},
+
+	.devs = ct6373_devices,
+	.num_devs = ARRAY_SIZE(ct6373_devices),
+	.spis = ct6373_spi_devices,
+	.num_spis = ARRAY_SIZE(ct6373_spi_devices),
+};
+
 static struct board_info __initdata board_HW553 = {
 	.name                           = "HW553",
 	.expected_cpu_id                = 0x6358,
@@ -2376,6 +2500,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_dsl_274xb_rev_c,
 	&board_nb4_ser_r0,
 	&board_nb4_fxc_r1,
+	&board_ct6373_1,
 	&board_HW553,
 	&board_spw303v,
 #endif
@@ -2427,6 +2552,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "alcatel,rg100a", .data = &board_96358vw2, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96358vw", .data = &board_96358vw, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96358vw2", .data = &board_96358vw2, },
+	{ .compatible = "comtrend,ct-6373", .data = &board_ct6373_1, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-c2", .data = &board_dsl_274xb_rev_c, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-2650u", .data = &board_96358vw2, },
 	{ .compatible = "huawei,hg553", .data = &board_HW553, },
