/dts-v1/;

/include/ "mt7628an.dtsi"

/ {
	compatible = "mediatek,mt7628an-eval-board", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Mediatek MT7628AN evaluation board";

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600 init=/init";
	};

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "en25q64";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "en25q64";
				spi-max-frequency = <10000000>;
				m25p,chunked-io = <32>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	sdhci@10130000 {
		status = "okay";
	};

	pcie@10140000 {
		status = "okay";
	};
};
