--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -61,7 +61,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.ephy_reset_gpio		= 36,
 	.ephy_reset_gpio_flags		= GPIOF_INIT_HIGH,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
 
 /*
  * known 6328 boards
@@ -110,7 +110,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 
 /*
  * known 6338 boards
@@ -199,7 +199,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6338 */
 
 /*
  * known 6345 boards
@@ -211,7 +211,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_uart0			= 1,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6345 */
 
 /*
  * known 6348 boards
@@ -544,7 +544,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0 = 1,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
 
 /*
  * known 6358 boards
@@ -697,7 +697,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0			= 1,
 };
-#endif
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6358 */
 
 /*
  * all boards
