From b9eaa80146abb09bcc7e6d8b33fca476453c839c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andy Gross <agross@codeaurora.org>
Date: Wed, 14 May 2014 22:01:16 -0500
Subject: [PATCH 137/182] ARM: qcom-ipq8064-ap148: Add SPI related bindings

Signed-off-by: Andy Gross <agross@codeaurora.org>
---
 arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts |   42 ++++++++++++++++++++++++++
 arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi      |   47 ++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 89 insertions(+)

--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
@@ -20,6 +20,15 @@
 				function = "gsbi4";
 				bias-disable;
 			};
+
+			spi_pins: spi_pins {
+				mux {
+					pins = "gpio18", "gpio19", "gpio21";
+					function = "gsbi5";
+					drive-strength = <10>;
+					bias-none;
+				};
+			};
 		};
 
 		gsbi@16300000 {
@@ -38,5 +47,38 @@
 				pinctrl-names = "default";
 			};
 		};
+
+		gsbi5: gsbi@1a200000 {
+			qcom,mode = <GSBI_PROT_SPI>;
+			status = "ok";
+
+			spi4: spi@1a280000 {
+				status = "ok";
+				spi-max-frequency = <50000000>;
+
+				pinctrl-0 = <&spi_pins>;
+				pinctrl-names = "default";
+
+				cs-gpios = <&qcom_pinmux 20 0>;
+
+				flash: m25p80@0 {
+					compatible = "s25fl256s1";
+					#address-cells = <1>;
+					#size-cells = <1>;
+					spi-max-frequency = <50000000>;
+					reg = <0>;
+
+					partition@0 {
+						label = "rootfs";
+						reg = <0x0 0x1000000>;
+					};
+
+					partition@1 {
+						label = "scratch";
+						reg = <0x1000000 0x1000000>;
+					};
+				};
+			};
+		};
 	};
 };
--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
@@ -187,6 +187,53 @@
 			};
 		};
 
+		gsbi5: gsbi@1a200000 {
+			compatible = "qcom,gsbi-v1.0.0";
+			reg = <0x1a200000 0x100>;
+			clocks = <&gcc GSBI5_H_CLK>;
+			clock-names = "iface";
+			#address-cells = <1>;
+			#size-cells = <1>;
+			ranges;
+			status = "disabled";
+
+			serial@1a240000 {
+				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
+				reg = <0x1a240000 0x1000>,
+				      <0x1a200000 0x1000>;
+				interrupts = <0 154 0x0>;
+				clocks = <&gcc GSBI5_UART_CLK>, <&gcc GSBI5_H_CLK>;
+				clock-names = "core", "iface";
+				status = "disabled";
+			};
+
+			i2c@1a280000 {
+				compatible = "qcom,i2c-qup-v1.1.1";
+				reg = <0x1a280000 0x1000>;
+				interrupts = <0 155 0>;
+
+				clocks = <&gcc GSBI5_QUP_CLK>, <&gcc GSBI5_H_CLK>;
+				clock-names = "core", "iface";
+				status = "disabled";
+
+				#address-cells = <1>;
+				#size-cells = <0>;
+			};
+
+			spi@1a280000 {
+				compatible = "qcom,spi-qup-v1.1.1";
+				reg = <0x1a280000 0x1000>;
+				interrupts = <0 155 0>;
+
+				clocks = <&gcc GSBI5_QUP_CLK>, <&gcc GSBI5_H_CLK>;
+				clock-names = "core", "iface";
+				status = "disabled";
+
+				#address-cells = <1>;
+				#size-cells = <0>;
+			};
+		};
+
 		qcom,ssbi@500000 {
 			compatible = "qcom,ssbi";
 			reg = <0x00500000 0x1000>;
