/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-eval-board", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Sercomm NA930";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS1,57600";
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "rgmii2", "spi", "ephy";
				ralink,function = "gpio";
			};
			uartf_gpio {
				ralink,group = "uartf";
				ralink,function = "gpio uartf";
			};
		};
	};

	palmbus@10000000 {
		uart@500 {
			status = "okay";
		};

		gpio@638 {
			status = "okay";
		};

		gpio@660 {
			status = "okay";
		};
	};

	nand {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "mtk,mt7620-nand";
		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x20000>;
			read-only;
		};
		partition@200000 {
			label = "factory";
			reg = <0x200000 0x40000>;
			read-only;
		};
		partition@240000 {
			label = "Config";
			reg = <0x240000 0x400000>;
			read-only;
		};
		partition@640000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x640000 0x1400000>;
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		status = "okay";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &mdio_pins>;

		ralink,port-map = "llllw";

		port@4 {
			status = "okay";
			phy-handle = <&phy4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		port@5 {
			status = "okay";
			phy-handle = <&phy5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		mdio-bus {
			status = "okay";

			phy4: ethernet-phy@4 {
				reg = <4>;
				phy-mode = "rgmii";
			};

			phy5: ethernet-phy@5 {
				reg = <5>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		zwave {
			label = "zwave";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		zwave {
			label = "na930:blue:zwave";
			gpios = <&gpio2 0 1>;
		};
		status {
			label = "na930:blue:status";
			gpios = <&gpio2 26 1>;
		};
		service {
			label = "na930:blue:service";
			gpios = <&gpio2 28 1>;
		};
		power {
			label = "na930:blue:power";
			gpios = <&gpio2 29 1>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		telit {
			gpio-export,name = "telit";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "gmac";
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};
};
