/dts-v1/;


/include/ "VGV7519.dtsi"

/ {
	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-flash@0 {
				compatible = "lantiq,nor", "cfi-flash";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x800000>, <1 0x800000 0x800000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@40000 {
					label = "board_config";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};
				partition@80000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x80000 0x780000>;
					read-only;
				};
				partition@880000 {
					label = "rootfs_data";
					reg = <0x880000 0x780000>;
				};
			};
		};
	};
};
