/dts-v1/;

/include/ "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "VoCore", "ralink,rt5350-soc";
	model = "VoCore";

	palmbus@10000000 {
		gpio1: gpio@660 {
			status = "okay";
		};

		i2c@900 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "s25fl064k";
				reg = <0>;
				linux,modalias = "m25p80", "s25fl064k";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "uboot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};

			spidev@1 {
				compatible = "linux,spidev";
				spi-max-frequency = <10000000>;
				reg = <1>;
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "jtag", "uartf", "led";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x17>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		gpio0 {
			gpio-export,name = "gpio0";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 0 0>;
		};

		/* UARTF */
		gpio7 {
			/* UARTF_RTS_N */
			gpio-export,name = "gpio7";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 7 0>;
		};
		gpio8 {
			/* UARTF_TXD */
			gpio-export,name = "gpio8";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 8 0>;
		};
		gpio9 {
			/* UARTF_CTS_N */
			gpio-export,name = "gpio9";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 9 0>;
		};
		gpio12 {
			/* UARTF_DCD_N */
			gpio-export,name = "gpio12";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 12 0>;
		};
		gpio13 {
			/* UARTF_DSR_N */
			gpio-export,name = "gpio13";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
		gpio14 {
			/* UARTF_RIN */
			gpio-export,name = "gpio14";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 14 0>;
		};

		/* JTAG */
		gpio17 {
			/* JTAG_TDO */
			gpio-export,name = "gpio17";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 17 0>;
		};
		gpio18 {
			/* JTAG_TDI */
			gpio-export,name = "gpio18";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 18 0>;
		};
		gpio19 {
			/* JTAG_TMS */
			gpio-export,name = "gpio19";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 19 0>;
		};
		gpio20 {
			/* JTAG_TCLK */
			gpio-export,name = "gpio20";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 20 0>;
		};
		gpio21 {
			/* JTAG_TRST_N */
			gpio-export,name = "gpio21";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio0 21 0>;
		};

		/* ETH LEDs */
		gpio22 {
			/* ETH0_LED */
			gpio-export,name = "gpio22";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio1 0 0>;
		};
		gpio23 {
			/* ETH1_LED */
			gpio-export,name = "gpio23";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio1 1 0>;
		};
		gpio24 {
			/* ETH2_LED */
			gpio-export,name = "gpio24";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio1 2 0>;
		};
		gpio25 {
			/* ETH3_LED */
			gpio-export,name = "gpio25";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio1 3 0>;
		};
		gpio26 {
			/* ETH4_LED */
			gpio-export,name = "gpio26";
			gpio-export,direction_may_change = <1>;
			gpios = <&gpio1 4 0>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		status {
			/* UARTF_RXD */
			label = "vocore:green:status";
			gpios = <&gpio0 10 0>;
		};
		eth {
			/* UARTF_DTR_N */
			label = "vocore:orange:eth";
			gpios = <&gpio0 11 0>;
		};
	};
};
