--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -886,6 +886,61 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0			= 1,
 };
 
+/* D-Link DSL-274xB revison C2/C3 */
+static struct board_info __initdata board_dsl_274xb_rev_c = {
+	.name				= "AW4139",
+	.expected_cpu_id		= 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:green:power",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:red:power",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:green:adsl",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:green:internet",
+			.gpio		= 2,
+		},
+		{
+			.name		= "dsl-274xb:red:internet",
+			.gpio		= 10,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
 struct spi_gpio_platform_data nb4_spi_gpio_data = {
 	.sck		= NB4_SPI_GPIO_CLK,
 	.mosi		= NB4_SPI_GPIO_MOSI,
@@ -1185,6 +1240,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_AGPFS0,
 	&board_CPVA642,
 	&board_DWVS0,
+	&board_dsl_274xb_rev_c,
 	&board_nb4_ser_r0,
 	&board_nb4_fxc_r1,
 #endif
@@ -1223,6 +1279,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "alcatel,rg100a", .data = &board_96358vw2, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96358vw", .data = &board_96358vw, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96358vw2", .data = &board_96358vw2, },
+	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-c2", .data = &board_dsl_274xb_rev_c, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-2650u", .data = &board_96358vw2, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226g", .data = &board_DWVS0, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226m", .data = &board_DWVS0, },
