config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'                                                                                                        
        option proto 'static'                                                                                                     
        option ipaddr '127.0.0.1'                                                                                                 
        option netmask '255.0.0.0'                                                                                                
                                                                                                                                  
config interface 'lan'                                                                                                            
        option ifname 'eth0.1'                                                                                                    
        option force_link '1'                                                                                                     
        option type 'bridge'                                                                                                      
        option proto 'static'                                                                                                     
        option ipaddr '192.168.1.1'                                                                                               
        option netmask '255.255.255.0'                                                                                            
        option ip6assign '60'                                                                                                     
                                                                                                                                  
config interface 'vlan3'                                                                                                          
        option ifname 'eth0.3'                                                                                                    
        option type 'bridge'                                                                                                      
        option proto 'dhcpv6'                                                                                                     

config interface 'vlan6'
        option ifname 'eth0.6'
        option type 'bridge'
        option proto 'none'
                                                                                                                                  
config interface 'vlan10'                                                                                                         
        option ifname 'eth0.10'                                                                                                   
        option type 'bridge'                                                                                                      
        option proto 'none'                                                                                                       

config interface 'vlan22'
        option ifname 'eth0.22'
        option type 'bridge'
        option proto 'none'

config interface 'vlan7'                                                                                                          
        option ifname 'eth0.7'                                                                                                    
        option type 'bridge'                                                                                                      
        option proto 'none'                                                                                                       
                                                                                                                                  
config switch                                                                                                                     
        option name 'switch0'                                                                                                     
        option reset '1'                                                                                                          
        option enable_vlan '1'                                                                                                    
                                                                                                                                  
config switch_vlan                                                                                                                
        option device 'switch0'                                                                                                   
        option vlan '1'                                                                                                           
        option ports '0t 2'                                                                                                       
                                                                                                                                  
config switch_vlan                                                                                                                
        option device 'switch0'                                                                                                   
        option vlan '3'                                                                                                           
        option ports '0t 1t 2t'                                                                                                   
                                                                                                                                  
config switch_vlan                                                                                                                
        option device 'switch0'                                                                                                   
        option vlan '10'                                                                                                          
        option ports '0t 1t 2t' 
                                                                                                  
config switch_vlan                                                                                                               
        option device 'switch0'                                                                                                   
        option vlan '7'                                                                                                           
        option ports '0t 1t 2t'      
                 
config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '6'
        option ports '0t 1t 2t'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '22'
        option ports '0t 1t 2t'


