--- a/drivers/usb/musb/tusb6010.c
+++ b/drivers/usb/musb/tusb6010.c
@@ -221,6 +221,7 @@ void musb_write_fifo(struct musb_hw_ep *
 	if (len > 0)
 		tusb_fifo_write_unaligned(fifo, buf, len);
 }
+EXPORT_SYMBOL(musb_write_fifo);
 
 void musb_read_fifo(struct musb_hw_ep *hw_ep, u16 len, u8 *buf)
 {
@@ -268,6 +269,7 @@ void musb_read_fifo(struct musb_hw_ep *h
 	if (len > 0)
 		tusb_fifo_read_unaligned(fifo, buf, len);
 }
+EXPORT_SYMBOL(musb_read_fifo);
 
 static struct musb *the_musb;
 
@@ -1165,7 +1167,7 @@ static const struct musb_platform_ops tu
 
 static u64 tusb_dmamask = DMA_BIT_MASK(32);
 
-static int __init tusb_probe(struct platform_device *pdev)
+static int tusb_probe(struct platform_device *pdev)
 {
 	struct musb_hdrc_platform_data	*pdata = pdev->dev.platform_data;
 	struct platform_device		*musb;
@@ -1245,18 +1247,18 @@ static struct platform_driver tusb_drive
 	},
 };
 
-MODULE_DESCRIPTION("TUSB6010 MUSB Glue Layer");
-MODULE_AUTHOR("Felipe Balbi <balbi@ti.com>");
-MODULE_LICENSE("GPL v2");
+//MODULE_DESCRIPTION("TUSB6010 MUSB Glue Layer");
+//MODULE_AUTHOR("Felipe Balbi <balbi@ti.com>");
+//MODULE_LICENSE("GPL v2");
 
-static int __init tusb_init(void)
+int musb_hdrc_glue_init(void)
 {
 	return platform_driver_probe(&tusb_driver, tusb_probe);
 }
-subsys_initcall(tusb_init);
+EXPORT_SYMBOL(musb_hdrc_glue_init);
 
-static void __exit tusb_exit(void)
+void musb_hdrc_glue_exit(void)
 {
 	platform_driver_unregister(&tusb_driver);
 }
-module_exit(tusb_exit);
+EXPORT_SYMBOL(musb_hdrc_glue_exit);
--- a/drivers/usb/musb/musb_core.c
+++ b/drivers/usb/musb/musb_core.c
@@ -207,7 +207,7 @@ static struct otg_io_access_ops musb_ulp
 
 /*-------------------------------------------------------------------------*/
 
-#if !defined(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010) && !defined(CONFIG_USB_MUSB_BLACKFIN)
+#if !defined(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010) && !defined(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_MODULE) && !defined(CONFIG_USB_MUSB_BLACKFIN)
 
 /*
  * Load an endpoint's FIFO
@@ -250,7 +250,7 @@ void musb_write_fifo(struct musb_hw_ep *
 	}
 }
 
-#if !defined(CONFIG_USB_MUSB_AM35X)
+#if !defined(CONFIG_USB_MUSB_AM35X) && !defined(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010) && !defined(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_MODULE)
 /*
  * Unload an endpoint's FIFO
  */
@@ -2370,8 +2370,13 @@ static struct platform_driver musb_drive
 
 /*-------------------------------------------------------------------------*/
 
+extern int musb_hdrc_glue_init(void);
+extern void musb_hdrc_glue_exit(void);
+
 static int __init musb_init(void)
 {
+	int err;
+
 	if (usb_disabled())
 		return 0;
 
@@ -2380,7 +2385,17 @@ static int __init musb_init(void)
 		", "
 		"otg (peripheral+host)",
 		musb_driver_name);
-	return platform_driver_probe(&musb_driver, musb_probe);
+
+	err = musb_hdrc_glue_init();
+	if (err)
+		return err;
+	err = platform_driver_probe(&musb_driver, musb_probe);
+	if (err) {
+		musb_hdrc_glue_exit();
+		return err;
+	}
+
+	return 0;
 }
 
 /* make us init after usbcore and i2c (transceivers, regulators, etc)
@@ -2391,5 +2406,6 @@ fs_initcall(musb_init);
 static void __exit musb_cleanup(void)
 {
 	platform_driver_unregister(&musb_driver);
+	musb_hdrc_glue_exit();
 }
 module_exit(musb_cleanup);
--- a/drivers/usb/Makefile
+++ b/drivers/usb/Makefile
@@ -51,7 +51,7 @@ obj-$(CONFIG_EARLY_PRINTK_DBGP)	+= early
 obj-$(CONFIG_USB_ATM)		+= atm/
 obj-$(CONFIG_USB_SPEEDTOUCH)	+= atm/
 
-obj-$(CONFIG_USB_MUSB_HDRC)	+= musb/
+obj-y				+= musb/
 obj-$(CONFIG_USB_RENESAS_USBHS)	+= renesas_usbhs/
 obj-$(CONFIG_USB_GADGET)	+= gadget/
 
--- a/drivers/usb/musb/Makefile
+++ b/drivers/usb/musb/Makefile
@@ -13,7 +13,7 @@ musb_hdrc-$(CONFIG_DEBUG_FS)			+= musb_d
 # Hardware Glue Layer
 obj-$(CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS)		+= omap2430.o
 obj-$(CONFIG_USB_MUSB_AM35X)			+= am35x.o
-obj-$(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010)			+= tusb6010.o
+musb_hdrc-$(subst m,y,$(CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010))	+= tusb6010.o
 obj-$(CONFIG_USB_MUSB_DAVINCI)			+= davinci.o
 obj-$(CONFIG_USB_MUSB_DA8XX)			+= da8xx.o
 obj-$(CONFIG_USB_MUSB_BLACKFIN)			+= blackfin.o
