--- a/drivers/usb/Makefile
+++ b/drivers/usb/Makefile
@@ -12,6 +12,7 @@ obj-$(CONFIG_USB_DWC2)		+= dwc2/
 obj-$(CONFIG_USB_MON)		+= mon/
 
 obj-$(CONFIG_PCI)		+= host/
+obj-$(CONFIG_USB_ADM5120_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_ISP116X_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_OHCI_HCD)	+= host/
--- a/drivers/usb/host/Kconfig
+++ b/drivers/usb/host/Kconfig
@@ -3,6 +3,10 @@
 #
 comment "USB Host Controller Drivers"
 
+config USB_ADM5120_HCD
+	tristate "ADM5120 HCD support (EXPERIMENTAL)"
+	depends on USB && ADM5120 && EXPERIMENTAL
+
 config USB_C67X00_HCD
 	tristate "Cypress C67x00 HCD support"
 	help
--- a/drivers/usb/host/Makefile
+++ b/drivers/usb/host/Makefile
@@ -25,6 +25,7 @@ obj-$(CONFIG_USB_WHCI_HCD)	+= whci/
 
 obj-$(CONFIG_PCI)		+= pci-quirks.o
 
+obj-$(CONFIG_USB_ADM5120_HCD)	+= adm5120-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD)	+= ehci-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_PCI)	+= ehci-pci.o
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM)	+= ehci-platform.o
