From 6992cf3e8900d042a845eafc11e7841f32fec0a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kumar Gala <galak@codeaurora.org>
Date: Thu, 12 Jun 2014 10:56:54 -0500
Subject: [PATCH 146/182] ARM: dts: qcom: Add SATA support for IPQ8064 and
 AP148 board

---
 arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts |    8 ++++++++
 arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi      |   30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 38 insertions(+)

--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
@@ -118,5 +118,13 @@
 				  0x81000000 0 0	  0x31e00000 0 0x00100000   /* downstream I/O */
 				  0x82000000 0 0x00000000 0x2e000000 0 0x03e00000>; /* non-prefetchable memory */
 		};
+
+		sata-phy@1b400000 {
+			status = "ok";
+		};
+
+		sata@29000000 {
+			status = "ok";
+		};
 	};
 };
--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
@@ -339,5 +339,35 @@
 			clock-names = "core", "iface", "phy";
 			status = "disabled";
 		};
+
+		sata_phy: sata-phy@1b400000 {
+			compatible = "qcom,ipq806x-sata-phy";
+			reg = <0x1b400000 0x200>;
+
+			clocks = <&gcc SATA_PHY_CFG_CLK>;
+			clock-names = "cfg";
+
+			#phy-cells = <0>;
+			status = "disabled";
+		};
+
+		sata@29000000 {
+			compatible = "qcom,ipq806x-ahci", "qcom,msm-ahci";
+			reg = <0x29000000 0x180>;
+
+			interrupts = <0 209 0x0>;
+
+			clocks = <&gcc SFAB_SATA_S_H_CLK>,
+				 <&gcc SATA_H_CLK>,
+				 <&gcc SATA_A_CLK>,
+				 <&gcc SATA_RXOOB_CLK>,
+				 <&gcc SATA_PMALIVE_CLK>;
+			clock-names = "slave_face", "iface", "core",
+					"rxoob", "pmalive";
+
+			phys = <&sata_phy>;
+			phy-names = "sata-phy";
+			status = "disabled";
+		};
 	};
 };
