From 17348293f7f8103c97c8d2a6b0ef36eae06ec371 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Crispin <blogic@openwrt.org>
Date: Wed, 13 Mar 2013 09:36:16 +0100
Subject: [PATCH 02/36] MIPS: lantiq: dtb image hack

Signed-off-by: John Crispin <blogic@openwrt.org>
---
 arch/mips/lantiq/Makefile |    2 --
 arch/mips/lantiq/prom.c   |    4 +++-
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

--- a/arch/mips/lantiq/Makefile
+++ b/arch/mips/lantiq/Makefile
@@ -6,8 +6,6 @@
 
 obj-y := irq.o clk.o prom.o
 
-obj-y += dts/
-
 obj-$(CONFIG_EARLY_PRINTK) += early_printk.o
 
 obj-$(CONFIG_SOC_TYPE_XWAY) += xway/
--- a/arch/mips/lantiq/prom.c
+++ b/arch/mips/lantiq/prom.c
@@ -58,6 +58,8 @@ static void __init prom_init_cmdline(voi
 	}
 }
 
+extern struct boot_param_header __image_dtb;
+
 void __init plat_mem_setup(void)
 {
 	ioport_resource.start = IOPORT_RESOURCE_START;
@@ -71,7 +73,7 @@ void __init plat_mem_setup(void)
 	 * Load the builtin devicetree. This causes the chosen node to be
 	 * parsed resulting in our memory appearing
 	 */
-	__dt_setup_arch(&__dtb_start);
+	__dt_setup_arch(&__image_dtb);
 }
 
 void __init device_tree_init(void)
