/dts-v1/;

/include/ "mt7621.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7621-eval-board", "ralink,mt7621-soc";
	model = "D-Link DIR-860L B1";

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};

	palmbus@1E000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l12805d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x4000>;
					read-only;
				};

				radio: partition@34000 {
					label = "radio";
					reg = <0x34000 0x4000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@38000 {
					label = "factory";
					reg = <0x38000 0x8000>;
					read-only;
				};

				partition@40000 {
					label = "defaults";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0xfb0000>;
				};
			};
		};
	};

	pcie@1e140000 {
		status = "okay";

		pcie0 {
			mt76@0,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0>;
				mediatek,2ghz = <0>;
			};
		};
		pcie1 {
			mt76@1,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x2000>;
				mediatek,5ghz = <0>;
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "uart2", "uart3", "rgmii2", "sdhci";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
	};
};
