--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -583,6 +583,76 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_96348A_122 = {
+	.name				= "96348A-122",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+	.use_fallback_sprom		= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.has_ohci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "96348A-122:green:power",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "96348A-122:red:alarm",
+			.gpio		= 2,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96348A-122:green:wps",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 33,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wlan",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WLAN,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 35,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 				= SPROM_BCM4318,
+		.pci_bus			= 0,
+		.pci_dev			= 1,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_96348gw = {
 	.name				= "96348GW",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -1850,6 +1920,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_V2500V_BB,
 	&board_V2110,
 	&board_ct536_ct5621,
+	&board_96348A_122,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
@@ -1888,6 +1959,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "brcm,bcm96348gw-11", .data = &board_96348gw_11, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96348gw-a", .data = &board_96348gw_a, },
 	{ .compatible = "comtrend,ct-536+", .data = &board_ct536_ct5621, },
+	{ .compatible = "comtrend,ct-5365", .data = &board_96348A_122, },
 	{ .compatible = "comtrend,ct-5621", .data = &board_ct536_ct5621, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-2640b-b", .data = &board_96348_D4PW, },
 	{ .compatible = "davolink,dv-201amr", .data = &board_DV201AMR, },
