/dts-v1/;

/include/ "mt7621.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7621-eval-board", "ralink,mt7621-soc";
	model = "Ralink MT7621 evaluation board";

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};
};
