--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -177,6 +177,16 @@ config ATH79_MACH_AW_NR580
 	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
 	select ATH79_DEV_M25P80
 
+config ATH79_MACH_ESR1750
+	bool "EnGenius ESR1750 board support"
+	select SOC_QCA955X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_SPI
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_WHR_HP_G300N
 	bool "Buffalo WHR-HP-G300N board support"
 	select SOC_AR724X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -64,6 +64,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EW_DORIN)	+= mac
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EAP7660D)	+= mach-eap7660d.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EL_M150)	+= mach-el-m150.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EL_MINI)	+= mach-el-mini.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ESR1750)	+= mach-esr1750.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GL_INET)	+= mach-gl-inet.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GS_OOLITE)	+= mach-gs-oolite.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361)	+= mach-hiwifi-hc6361.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -52,6 +52,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_EAP7660D,		/* Senao EAP7660D */
 	ATH79_MACH_EL_M150,		/* EasyLink EL-M150 */
 	ATH79_MACH_EL_MINI,		/* EasyLink EL-MINI */
+	ATH79_MACH_ESR1750,		/* EnGenius ESR1750 */
 	ATH79_MACH_GL_INET,		/* GL-CONNECT GL-INET */
 	ATH79_MACH_GS_OOLITE,           /* GS OOLITE V1.0 */
 	ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361,	/* HiWiFi HC6361 */
