From 1f17cf131fc2ae7fa2651dbe6a622dd125939718 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Crispin <blogic@openwrt.org>
Date: Sun, 27 Jul 2014 10:14:30 +0100
Subject: [PATCH 10/57] MIPS: ralink: define the wmac clock on rt3883

Signed-off-by: John Crispin <blogic@openwrt.org>
---
 arch/mips/ralink/rt3883.c |    1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

--- a/arch/mips/ralink/rt3883.c
+++ b/arch/mips/ralink/rt3883.c
@@ -204,6 +204,7 @@ void __init ralink_clk_init(void)
 	ralink_clk_add("10000b00.spi", sys_rate);
 	ralink_clk_add("10000c00.uartlite", 40000000);
 	ralink_clk_add("10100000.ethernet", sys_rate);
+	ralink_clk_add("10180000.wmac", 40000000);
 }
 
 void __init ralink_of_remap(void)
