--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -142,6 +142,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_TL_WR841N_V9,	/* TP-LINK TL-WR841N/ND v9 */
 	ATH79_MACH_TL_WR842N_V2,	/* TP-LINK TL-WR842N/ND v2 */
 	ATH79_MACH_TL_WR941ND,		/* TP-LINK TL-WR941ND */
+	ATH79_MACH_TUBE2H,		/* Alfa Network Tube2H */
 	ATH79_MACH_UBNT_AIRROUTER,	/* Ubiquiti AirRouter */
 	ATH79_MACH_UBNT_BULLET_M,	/* Ubiquiti Bullet M */
 	ATH79_MACH_UBNT_LOCO_M_XW, 	/* Ubiquiti Loco M XW */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -29,6 +29,15 @@ config ATH79_MACH_ALFA_NX
 	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
 	select ATH79_DEV_M25P80
 
+config ATH79_MACH_TUBE2H
+	bool "ALFA Network Tube2H board support"
+	select SOC_AR933X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_ALL0258N
 	bool "Allnet ALL0258N support"
 	select SOC_AR724X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -117,6 +117,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR1043ND_V2)	
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR2543N)	+= mach-tl-wr2543n.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR703N)	+= mach-tl-wr703n.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TL_WR720N_V3)	+= mach-tl-wr720n-v3.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_TUBE2H)		+= mach-tube2h.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_UBNT)		+= mach-ubnt.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_UBNT_XM)	+= mach-ubnt-xm.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WHR_HP_G300N)	+= mach-whr-hp-g300n.o
