/dts-v1/;

/include/ "bcm6368.dtsi"

/ {
	model = "Comtrend VR-3025u";
	compatible = "comtrend,vr-3025u", "brcm,bcm6368";
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x0000000 0x0020000>;
		read-only;
	};

	linux@20000 {
		label = "linux";
		reg = <0x0020000 0x1fc0000>;
	};

	nvram@1fe0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x1fe0000 0x020000>;
	};
};
